**Группа 1**

**Преподаватель:** Комлева М.Н.

**Дисциплина:** Технология малярных работ

**Задание**:

1. Изучить теоретический материал по теме: Технология оклейки потолка обоями;

2. Сделать опорный конспект по теме **6. Оклейка сложных мест;**

3. Посмотреть видео:

11 ошибок при поклейке обоев

<https://www.youtube.com/watch?v=o1xyKdAv3os>

Клеим обои за трубами

<https://www.youtube.com/watch?v=oagxrDnTF4M>

Как клеить обои правильно.

<https://www.youtube.com/watch?v=lQdIZKtR7jg>

Выполненное задание в тетради сфотографировать и отправить мне на почту не позднее 17.04.20 на емэйл: [kmn@apt29.ru](mailto:kmn@apt29.ru)

**ВАЖНО: все задания должны быть оформлены в отдельной тетради. Тетради после окончания дистанционного обучения будут собраны для контроля.**

**Технология оклейки потолка обоями**

**6. Оклейка сложных мест**

1. Вокруг труб отопления

Карандашом на обоях ставят точку там, где начинается труба. С ближнего края полотно прорезают к этой точке. Проделывают отверстие по размеру чуть меньше диаметра трубы. Осторожно обклеивают стояк и аккуратно убирают ножом лишнее.




Рисунок 11 – Оклейка потолка обоями вокруг труб отопления

2. Вокруг люстр и светильников

Перед наклейкой обоев освещение отключают. Приборы демонтируют, контакты изолируют и погружают в потолок. Полосу наклеивают, как обычно. Затем находят углубление и делают прорезь, надсекают обои крестообразно в пределах отверстия и огибают углы. Лишние части материала отрезают так, чтобы потолочная чашка светильника полностью закрывала отверстие. Края прижимают шпателем.




Рисунок 12 – Оклейка потолка обоями вокруг люстр и светильников

3. Возле плинтусов

Металлическим широким шпателем обои максимально вводят в угол между потолком и плинтусом. С бумажным материалом нужно работать крайне осторожно, чтобы не порвать его. Далее прикладывают шпатель к углу и делают надрез вдоль лезвия монтажным ножом по ходу багета. Проступивший клей снимают сухой чистой ветошью. Затем края тщательно приглаживают.




Рисунок 13 – Оклейка потолка обоями возле плинтусов

4. На углах

При оклеивании потолка одно из самых сложных мест — это углы между смежными стенами. Эти зоны оклеивают так: заводят полотно на вертикальную поверхность; отмечают место, где должен сходиться стык; делают надрез перпендикулярно листу по отметке.



Рисунок 14 – Оклейка потолка обоями на углах