**Группа 3**

**Преподаватель:** Комлева М.Н.

**Дисциплина:** Технология малярных работ

**Задание**:

1. Изучить теоретический материал.

2. Заполнить таблицу:

|  |  |
| --- | --- |
| **Понятие** | **Определение** |
| Панель |  |
| Гобелен |  |
| Фриз |  |
| Колошник |  |

3. Ознакомиться с презентацией.

**Простейшие отделки окрашиваемых поверхностей.**

*Окраска панелей и фризов*

Нижнюю часть поверхностей стен — панель — окрашивают масляными, эмалевыми или эмульсионными составами, так как она быстрее пачкается и ее необходимо периодически мыть, особенно в коридорах, лестничных клетках и в помещениях, где бывает много людей. Панели чаще всего равны высоте среднего человеческого роста (1,6—1,8 м).

Если панели делают не из гигиенических, санитарных соображений, а только из декоративных, их можно окрашивать клеевым колером.

Часть стены, расположенная над панелью и окрашиваемая обычно клеевым колером, называется гобеленом. Если между панелью и потолком остается узкая полоса — фриз, — ее окрашивают под цвет панели или потолка. Если фриз слишком широк, комната будет казаться ниже.

Размечая панели, придерживаются следующего правила: невысокую панель (до 2 м) размечают от уровня пола, высокую, особенно когда верхняя оставшаяся часть стены является фризом, — от уровня потолка, а если имеется карниз — от его нижней кромки. При разметке высоких панелей от пола верхняя линия панелей часто получается непараллельной кромке карниза из-за несовпадения уровней пола и потолка, что создает впечатление неряшливой разметки.

При разметке панелей в лестничных клетках необходимо следить за тем, чтобы уровень панелей был параллелен уровню пола (или потолка) площадок и маршей и имел везде одну и ту же высоту. Для этого панели размечают по отвесу: в верхней части марша—с середины проступи последней ступени, а в нижней — отступив на половину ее ширины в сторону площадки. При несоблюдении этого правила возможны перекосы уровня панели, что особенно заметно, когда нижняя часть панели — колошник— окрашена в более темный цвет.

Последний раз панели окрашивают после полной отделки потолка и верхней части стены, а подготовка и обработка панелей под масляную окраску могут предшествовать даже началу работ по обработке потолков и верхней части стен, окрашиваемых клеевым колером.